# 洪湖市人民医院标识标牌制作

**询价公告**

根据医院需要，我院拟对以下项目进行院内询价采购，欢迎符合资质条件的制造商或供应商前来报名。

一、项目内容：

1.项目编号：HHRMYYXCK-20241223

2.项目名称：标识标牌制作

3.预算金额：5万元

4.最高限价：5万元，超最高限价竞标无效

5.采购需求：标识标牌制作

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图并加盖鲜章，以本公告发布后的查询结果为准）。

3. 是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一的营业执照），且营业执照经营范围包含标识标牌制作、安装相关内容。

4. 具备相关标识标牌制作与安装经验，近3年内有类似项目业绩（提供合同复印件等证明材料）。

5、本项目不接受联合体投标。

**三、**报价表递交时间、地点及要求：

截止时间：2024年12月28日16点

地点：洪湖市人民医院宣传科

要求：

1. 参加报价人须在报价表各栏内按要求详细填写，所有资料必须加盖本单位公章，用信封密封后现场打开。本项目采购报价不接受传真、复印件、无单位公章、无密封或不按时间报送的报价表。资料严格按照要求提供。
2. 提供营业执照等资质文件复印件（加盖红章）。

3、递交报价表截止时间：2024年12月28日16点

4、开启报价表时间、地点及报价采纳：

时间：2024年12月30日15点30分

地点：洪湖市人民医院宣传科

报价采纳：采购人比对各供应商报价，满足参数要求最低报价单位作此项目的供应商，并签订采购合同。

联系人：白老师 18071277086

监督电话：0716-2425105

本信息以洪湖市人民医院官方网站发布内容为准，其他任何网站转发无效。

附件1：[资格审核表](https://www.hbxtyy.cn/wcs/Upload/202304/64446ac5b1230.xls%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.hbxtyy.cn/index.php/_blank)

附件2：[报价单](https://www.hbxtyy.cn/wcs/Upload/202304/64446af7e9c01.docx%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.hbxtyy.cn/index.php/_blank)

附件3：投标目录

1、报  价  函XX

2、资格审核表 XX

3、洪湖市人民医院XXXXXXX工程报价清单 XX

4、法定代表人授权书 XX

5、营业执照 XX

6、资质证书 XX

7、安全生产许可证 XX

8、未被列入“信用中国 ”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明函、 网页打印件

XX

**附件1：[资格审核表](https://www.hbxtyy.cn/wcs/Upload/202304/64446ac5b1230.xls%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.hbxtyy.cn/index.php/_blank)**

|  |
| --- |
| **资格审核表** |
| 招标项目名称 | 标识标牌制作 | 招标编号 | HHRMYYXCK-20241223 |
| 申请单位名称 |  | 申请单位地址 |  |
| 《企业法人营业执照》是否符合要求 | \* | 法人代表 |  |
| 经营许可证 |  | 税务登记证 |  |
| 法人授权被委托人姓名 |  | 被委托人身份证号 |  | 联系电话及邮箱 |  |
| 制造商授权书(制造商投标除外) |  | 是否清晰完整 | \* |
| 审查人员 | \*  |
| 备注 | \* |
| 注：本表中带\*由工作人员填写。本表填制后需加盖单位印章，提交资料时一并提交。报名时须提交公司营业执照、经营许可证、税务登记证、组织机构代码、厂家授权书及公司法定代表人授权委托书扫描件（加盖红章，公司法定代表人授权委托书需带法定代表人签字或印鉴）一并提交。 |

### 附件2：[报价单](https://www.hbxtyy.cn/wcs/Upload/202304/64446af7e9c01.docx%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.hbxtyy.cn/index.php/_blank)

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（服务） | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |

### 附件3：采购清单及技术要求

|  |
| --- |
| **人民医院肿瘤诊疗中心（4、5楼）科室铭牌采购表** |
| 序号 | 内容 | 材料 | 颜色 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 科室牌 | 铝型材烤漆+亚克力面板 | 协和绿 | 0.32 | 0.135 | 40 | 个 |
| 3 | 楼层号码 | 15mm PVC烤漆 | 协和绿 | 0.2 | 1.5 | 30 | 套 |
| 4 | 护士站科室牌吊牌 | 镀锌板烤漆文字镂空 发光 | 协和绿 | 2.2 | 0.3 | 4 | 套 |
| 5 | 科室简介宣传 | 铝合金型材翻盖+亚克力面板+KT板 | 协和绿 | 2 | 1 | 2 | 套 |
| 6 | 护理团队宣传栏 | 镀锌板烤漆+画面户外车贴 | 协和绿 | 2.2 | 1 | 2 | 套 |
| 7 | 禁止吸烟小心地滑禁止吐痰保持安静 | 8+5mm 亚克力喷印 | 协和绿 | 0.3 | 0.25 | 8 | 个 |
| 8 | 请保持安静吊牌 | 5mm 亚克力正喷+30mm PVC烤漆 | 协和绿 | 1 | 0.3 | 2 | 个 |
| 9 | 消防宣传 | 户外车贴光膜 | 协和绿 | 0.58 | 1.55 | 2 | 个 |
| 10 | 消防标签 | 亚克力3mm | 协和绿 | 0.25 | 0.31 | 2 | 个 |
| 11 | 病房号码牌职务牌 | 型材丝印 | 协和绿 | 0.285 | 0.325 | 32 | 个 |
| 12 | 人名牌 | 双色板雕刻 | 协和绿 | 0.15 | 0.4 | 244 | 个 |
| 13 | 消防安全示意图 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.3 | 0.3 | 32 | 个 |
| 14 | 温馨提示 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.32 | 0.22 | 32 | 个 |
| 15 | 四防标识 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.15 | 0.08 | 104 | 个 |
| 16 | 病床号码 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.13 | 0.13 | 104 | 个 |
| 17 | 储藏柜号码 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.08 | 0.05 | 104 | 个 |
| 18 | 供水标识 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.15 | 0.08 | 32 | 个 |
| 19 | 提取标本操作 | 10mm PVC | 协和绿 | 0.4 | 0.28 | 32 | 个 |
| 20 | 防跌倒防烫伤 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.21 | 0.26 | 32 | 个 |
| 21 | 垃圾入篓 | 3mm 亚克力 | 协和绿 | 0.2 | 0.07 | 32 | 个 |

|  |
| --- |
| 人民医院发光字 |
| 序号 | 内容 | 材质 | 宽（m） | 高（m） | 数量 | 面积 | 备注 |
| 1 | 肿瘤诊疗中心 | 穿孔高亮发光字 | 1.4 | 1.4 | 6 | 11.76 | 超高亮型灯条外露发光字红色烤漆 |
| TUMOR DIAGNOSIS AND TREATMENT CENTER | 0.4 | / | 32 | 12.8 |
| 2 | 肿瘤诊疗中心 | 钢结构 | 13.3 | 2 | 1 | 26.6 | 国标正材30镀锌方管含斜撑 |
| 3 | 辅料 | 配件费 | / | / | 1 | / | 含脚手架搭建、LED防水电源、结构胶、铜芯电线、PVC套管等 |
| 4 | 医养中心 | 穿孔高亮发光字 | 1.4 | 1.4 | 4 | 7.84 | 超高亮型灯条外露发光字红色烤漆 |
| 5 | 医养中心英文小字 | 穿孔高亮发光字 |  |  |  |  | 超高亮型灯条外露发光字红色烤漆 |
| 6 | 门诊楼发光字 |  |  |  |  |  | 维护 |
| 7 | 动力楼发光字 |  |  |  |  |  | 迁移 |

注：所有标识标牌保修期为三年。